# Описание модуля 1:

**Модуль А Тестирование.** Выбрать правильный ответ. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Время выполнения задания 45 минут.

# Описание модуля 2:

**Модуль Б Начало работ, приемка стенда МТБ:**

**Приемка МТБ.** Произвести приемку оборудования, инструмента, материала по имеющимся данным, описывающим количество и основные характеристики материально-технической базы, заполняя бланк дефектной ведомости, в соответствии со списком оборудования, инструментов, материалов.

**Ревизия.** Провести ревизию материала согласно списку материала и оборудования. При невозможности восполнить не достающие, но указанное в дефектной ведомости, отметить отсутствие позиции и продолжить выполнение задания с имающимися ресурсами, согласно таблице.

**Заполнение дефектной ведомости.** Произвести проверку МТБ, представленной на площадке, с указанием наличия или отсутствия позиций, заявленных в дефектной ведомости. Указать номер стенда, ФИО.

**ВАЖНО: при заполнении дефектной ведомости сверять количество материала и инструмента. Отметки - галочки, крестики, плюс и минус являются ошибкой. Типовую дефектную ведомость (лист 1) нужно поменять наименования на основании своего Инфраструктурного листа.**

Время на выполнение задания (примерно 0,25 ч.).

Количество баллов: 0,5

# Описание модуля 3:

**Модуль С: Обои.**

Описание работ и (рекомендуемой, но не обязательной) последовательности выполнения модуля.

Данный модуль располагается на стене А и Б стенда.

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, отшлифована и окрашена).

Стартовая линия находиться на стене А на расстоянии 150 мм от угла.

Участник должен:

• произвести оклейку обоями (ФЛИЗЕЛИНОВАЯ ОСНОВА, 53 см) на поверхности, в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

• начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» стенда в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

• произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 2 до10мм);

• соблюсти аккуратность подрезки обоев;

• соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема;

• верхний и нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть чистыми.

Задание выполняется в день: основной день.

Время на выполнение задания (примерно 2 ч.).

Количество баллов:17

# Описание модуля 4:

# Модуль D: Фреска на скорость. Описание работ.

Эксперты, готовят образец красочного состава любого темного цвета (3) и светлого цвета (1), используя все 4 пигмента (красный, желтый, черный, синий). Полученные оттенки экспертами наносится на планшет размером 150 х 400 мм.

* при выполнении модуля необходимо использовать малярную ленту, выданную организаторами, ширина ленты 25 мм;
* построение фрески проводить черным графитным карандашом, окраску производить при помощи кисти, валика;
* главному эксперту разрешается объяснять модуль участникам перед общим стартом выполнения фрески;

Окрашивание элементов фрески производится с использованием малярной ленты, предоставленной организаторами, при помощи кисти и валика.

## Участник должен:

* осуществить подбор светлого и темного цвета, предоставленного экспертами в ;
* создать градацию цветовых оттенков между светлым (1) и темным (3) цветами, путем смешивания 1 и 3 цвета;
* построить чертеж фрески на поверхности;
* осуществить окрашивание элементов фрески цветами в соответствии с чертежом.

**Время на выполнение всего задания (примерно 1ч.). Количество баллов: 14,25**

# 